Product program / System Component / Surveillance Modules

Q-SX200EL

Le système de haut-parleurs combinera un haut-parleur basse fréquence de type conique de 5 (12 cm) et un haut-parleur haute fréquence à dôme symétrique. L’unité pourra être montée sur un mur à l’aide d’un socle de haut-parleur enfichable fourni comme accessoire. Le connecteur d’entrée sera une borne à vis M4 avec une distance de 11 mm entre les cloisons.
L’impédance du haut-parleur sera de 1 kohms (10 W), 2 kohms (5 W), 3,3 kohms (3 W) ou 10 kohms (1 W) pour une ligne 100 V, et 500 ohms (10 W), 1 kohms (5 W), 2 kohms (2,5 W), 3,3 kohms (1,5 W) ou 10 kohms (0,5 W) pour une ligne 70 V. Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 90 dB. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 120 Hz – 20 000 Hz (-20 dB).
L’enceinte du haut-parleur sera en polystyrène-choc résistant au feu. La grille sera en tôle d’acier avec traitement de surface. Le haut-parleur sera disponible en coloris argenté. Les dimensions de l’unité seront de 210 (l) x 330 (h) x 80 (p) mm (8,27” x 12,99” x 3,15”) et le poids de 1,4 kg (3,09 lbs.).
Le haut-parleur sera de type BS-1034S de chez TOA.