Product program / Mixer / Modules

RC-001T

Módulo de interfaz para la conexión de los telemandos bidireccionales al sistema M-9000 M 2 con fuente de alimentación conmutable para telemandos. Hay dos conexiones separadas disponibles para realizar un cableado en diferentes direcciones. Conexión de las unidades de control remoto a través de un cable blindado de 4 hilos. Se pueden conectar hasta 16 unidades de control remoto.