Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200M   S

Digitale Tischsprechstelle im ansprechenden Design mit Schwanenhalsmikrofon und Windschutz zum Anschluss an einen VM-3000 Managementverstärker. Die Folientastatur ist einfach mit hinterlegbaren Beschriftungsstreifen zu kennzeichnen und einfach zu reinigen.
10 frei programmierbare Tasten mit Aktivierungsanzeige durch LED für Bereichs- und Textwahl aus dem Textspeicher.
Digitale Steuersignale, Audiosignale und Spannungs-versorgung über Busleitung. Eingangsbuchse für externe Spannungsversorgung, Buchse zum Anschluss einer Kopf-Sprechgarnitur mit Vorspannung für Elektretmikrofone.
Integrierter Mikrofonvorverstärker mit abschaltbarem Kompressor und einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit, Ausgang erdfrei symmetrisch.
Automatische Auslösung eines Vor- und/oder Nachgongs aus 4 verschiedenen 1-4-Klangfolgen durch die Sprechtaste programmierbar, Anzeige durch LED während der Gongdauer.
Betriebs-, Besetzt- und Sprechstellenaktivierungsanzeige.
Sprechstelle ohne weiteres Zubehör als Einbau-Sprechstelle verwendbar. Die Anzahl der Tasten kann durch eine Tastaturerweiterung erhöht werden.
Überwachung der Sprechstellenanbindung an den ELA-Managementverstärker. Meldeleuchte für Verbindungsfehler zum ELA-Managementsystem.
Ausgangspegel : 0 dBV an 600 Ohm
Übertragungsbereich : 100 - 10.000 Hz
Mikrofon: Elektretmikrofon auf Schwanenhals, Niere
Verbindungskabel: Kategorie 5 Kabel mit
RJ45 Steckverbinder, max. Kabellänge: 800m
Ausführung: ABS
Fabrikat : TOA
Typ : RM-200M