Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200M   S

<div>(Cuando se usa RM-200M con VM-3000)</div><div>Estación digital en el atractivo diseño con micrófono de cuello de cisne y viento para conectar a un amplificador de gestión VM-3000. El teclado es fácil de identificar y de limpiar.</div><div>10 botones programables con led indicador de activación para área y opción de texto desde el almacén de texto&nbsp;</div><div>Señales digitales de control, señales de audio y alimentación a través de la línea de bus. Toma de entrada para fuente de alimentación externa, toma para conectar un auricular con precarga para micrófonos electret&nbsp;</div><div>Preamplificadores de micrófono integrados con compresor conmutable y sensibilidad de micrófono ajustable, salida balanceada flotante&nbsp;</div><div>Se puede programar la activación automática de un pre y/o post gongos a partir de 4 efectos de sonido diferentes de 1 a 4 mediante el botón de hablar, visualización mediante LED durante el gong.</div><div>Publicidad operativa, comprometida y parlante para la activación.</div><div>Se puede utilizar un puesto de interfono sin accesorios adicionales como por ejemplo un interfono integrado. El número de botones se puede aumentar a través de una extensión de teclado.</div><div>Control de los puntos de habla que se conectan al amplificador de gestión de la SFE. Indicador de fallos de conexión al sistema de gestión de la SFE.

<div>(Cuando se utiliza RM-200M con VM-2000)</div><div>Estación digital de diseño atractivo con micrófono de cuello de cisne y viento para conectar a un amplificador de gestión VM-2000. El teclado es fácil de identificar y de limpiar.</div><div>10 Botones con led indicador de activación para área y opción de texto del almacén de texto, dos botones de llamada de grupos con indicador de activación por LED, asignación de grupos programable libremente, 1 tecla de llamada colectiva con indicador de activación por LED. Botón de alarma con tapa abatible e indicador de activación por LED, programable para activar textos de advertencia y evacuación desde el almacén de texto o para avisos manuales&nbsp;</div><div>Señales digitales de control, señales de audio y alimentación a través de la línea de bus. Toma de entrada para fuente de alimentación externa, toma para conectar un auricular con precarga para micrófonos electret&nbsp;</div><div>Preamplificadores de micrófono integrados con compresor conmutable y sensibilidad de micrófono ajustable, salida balanceada flotante&nbsp;</div><div>Se puede programar la activación automática de un pre y/o post gongos desde 7, 1-4, sonido de diferentes episodios mediante el botón de hablar, visualización por LED durante el gong.</div><div>Publicidad operativa, comprometida y parlante para la activación.</div><div>Se puede utilizar un puesto de interfono sin accesorios adicionales como por ejemplo un interfono integrado. El número de botones se puede aumentar a través de una extensión de teclado.</div><div>Control de los puntos de habla que se conectan al amplificador de gestión de la SFE. Indicador luminoso de error del sistema de gestión de la SFE.</div></div>