Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200M   S

L’entrepreneur prévoira un pupitre micro dont le design et l’ergonomie s’intègrera parfaitement dans un environnement moderne. Un clavier permettant de sélectionner chacune des 10 zones, 2 groupes de zones et l’appel général.&nbsp;Il permettra après programmation et avec l’option carte lecteur numérique sur carte flash PC-MCIA, d’avoir l’accès au déclenchement du message de sécurité par bouton capoté et l’envoi de 5 messages récurrents pré programmables.&nbsp;Ce pupitre utilisera le précâblage VDI du bâtiment, il sera câblé en 4 paires Catégorie STP en prise RJ45Ce pupitre sera de type RM-200M de chez TOA
L’entrepreneur prévoira un pupitre micro dont le design et l’ergonomie s’intègrera parfaitement dans un environnement moderne. Un clavier permettant de sélectionner chacune des 10 zones, 2 groupes de zones et l’appel général.&nbsp;Il permettra après programmation et avec l’option carte lecteur numérique sur carte flash PC-MCIA, d’avoir l’accès au déclenchement du message de sécurité par bouton capoté et l’envois de 5 messages récurrents pré programmables.&nbsp;Ce pupitre micro sera&nbsp; un véritable tableau de surveillance, l’ensemble des défauts seront indiqués sur les voyants prévus à cet effet. Une unité d’extension sera disponible en option éventuelle permettant des extensions par modules de 10 zones.Ce pupitre utilisera le précâblage VDI du bâtiment, il sera câblé en 4 paires Catégorie STP en prise RJ45CE pupitre sera de type RM-200M de chez TOA ou équivalant techniquement approuvé.L’installateur prévoira le branchement et raccordement par prise et cordons RJ45, il sera situé à l’accueil.