Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200M   S

(При использовании RM-200M с VM-3000)Цифровая станция в привлекательном дизайне с микрофоном Gooseneck и ветром для подключения к усилителю управления ВМ-3000. Клавиатура легко распознается и легко чистится, а также полосами для этикетирования.10 программируемых кнопок с индикатором активации, выводимых из текстового хранилища для области и текстовой опции.&nbsp;Цифровые сигналы управления, аудиосигналы и электропитание по шине. Входной разъем для внешнего источника питания, разъем для подключения гарнитуры с предварительной нагрузкой для электретных микрофонов.&nbsp;Встроенные микрофонные предусилители с переключаемым компрессором и регулируемой чувствительностью микрофона, плавающим сбалансированным выходом.&nbsp;Можно запрограммировать автоматическое срабатывание 4-х различных 1-4 звуковых эффектов перед и/или после гонгом с помощью кнопки разговора, отображение светодиодным индикатором во время гонга.Оперативная, заинтересованная и говорящая реклама для активации.Интерком терминал без дополнительных аксессуаров в качестве встроенного переговорного устройства может использоваться. Количество кнопок можно увеличить с помощью расширения клавиатуры.Мониторинг точек разговора, подключаемых к усилителю управления ELA. Индикатор обрыва связи с системой управления ELA.
(При использовании RM-200M с VM-2000)Цифровая станция в привлекательном дизайне с микрофоном Gooseneck и ветром для подключения к усилителю управления VM-2000. Клавиатура легко распознается и легко чистится, а также полосами для этикетирования.10 Кнопок с индикатором активации, выводимых из текстового магазина для зональной и текстовой опции, две групповые кнопки вызова с индикатором активации по светодиоду, групповое назначение свободно программируемое, 1 групповой ключ вызова с индикатором активации по светодиоду. Сигнализационная кнопка с откидной крышкой и светодиодным индикатором срабатывания, может быть запрограммирована на включение текстов предупреждения и эвакуации из текстового хранилища или для сообщений, выводимых вручную.&nbsp;Цифровые сигналы управления, аудиосигналы и электропитание по шине. Входной разъем для внешнего источника питания, разъем для подключения гарнитуры с предварительной нагрузкой для электретных микрофонов.&nbsp;Встроенные микрофонные предусилители с переключаемым компрессором и регулируемой чувствительностью микрофона, плавающим сбалансированным выходом.&nbsp;Автоматическое включение пре и/или пост-гонгов из 7, 1-4, звук различных эпизодов кнопкой разговора может быть запрограммировано, отображение светодиодным индикатором во время гонга.Оперативная, заинтересованная и говорящая реклама для активации.Интерком терминал без дополнительных аксессуаров в качестве встроенного переговорного устройства может использоваться. Количество кнопок можно увеличить с помощью расширения клавиатуры.Мониторинг точек разговора, подключаемых к усилителю управления ELA. Индикаторная лампочка для индикации системной ошибки системы управления ELA.