Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SF

Poste pompier avec microphone à main simple d’utilisation, avec bouton de parole, 3 boutons programmables et un bouton avec couvercle de sécurité pour les fonctions d’urgence, extensible à 55 touches max. Très simple d’utilisation grâce aux fonctionnalités pré-programmées, dont : - Accès mode d’urgence, avec ou sans séquence d’urgence pré-programmée à l’aide de messages enregistrés via la touche d’alarme à couvercle - Les annonces manuelles sont faites dans des zones sélectionnables, appel - Sélection de la musique d’ambiance - Activation des transferts pré-programmés de toutes les sources dans toutes les zones - Affichage de messages d’erreur spécifiques - Reconnaissance et réinitialisation de l’alarme - Démarrer, mettre en pause, ignorer et arrêter les séquences d’alarme dans des sections spécifiques de l’incendie - Voyant Prêt, Erreur générale et VU-mètre. Haut-parleur intégré pour diffuser les gongs d’avance rapide ou post-gongs éventuellement programmés. Niveaux réglables du microphone et du haut-parleur. Suivi des chemins de commande et audio ainsi que du pré-amplificateur selon les normes EN 60849, EN 54-16 et ISO 7240-16. Avertisseur intégré au microphone à main pour surveiller la capsule MIC ainsi que la conversion acoustique-électrique. En guise de mesure de sécurité supplémentaire, le CPU de l’interphone peut être désactivé en cas de défaillance et les annonces peuvent être interrompues dans toutes les zones.