Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200XF

Estación de bomberos con micrófono de mano fácil de usar con botón para hablar y 5 botones programables, un botón con una cubierta de seguridad plegable, ampliable hasta un máximo de 105 teclas. Muy fácil de usar con funciones preprogramadas, incluyendo: - Inicio y parada de mensajes de advertencia de la memoria de texto en secciones específicas del incendio - Inicio y parada de mensajes de evacuación del almacén de texto en secciones específicas del incendio - Inicio y parada de secuencias de desastre en secciones específicas del incendio - Inicio y parada de mensajes borrados de la memoria de texto en secciones específicas del incendio - Anuncios manuales en rangos seleccionables - Visualización de mensajes de error específicos que indican, por ejemplo, dónde (debido a un daño) no es posible la transferencia - Indicación de error de luz de Preparado - Indicación de error general, pantalla de error de CPU, medidor. Altavoz incorporado para escuchar las señales del amplificador y escuchar con un indicador parejo de los gongs pre o post programados. Niveles ajustables de micrófono y altavoz. En el micrófono de mano con bíper incorporado para monitorear la cápsula MIC incluyendo la conversión acústico-eléctrica. Monitorización de las vías de control y de audio, así como del preamplificador según EN 60849.Como característica de seguridad adicional, la CPU puede apagarse en caso de fallo del intercomunicador y se pueden interrumpir los anuncios en todas las áreas.