Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200XF

Пожарная станция с простым в использовании ручным микрофоном с кнопкой разговора и 5 программируемыми кнопками, кнопка со складной защитной крышкой, с возможностью расширения до 105 клавиш. Очень прост в использовании с предварительно запрограммированными функциями, в том числе: - Запуск и остановка предупреждающих сообщений из текстовой памяти в определенных местах пожара - Запуск и остановка сообщений об эвакуации из текстового хранилища в определенных местах пожара - Запуск и остановка аварийных последовательностей в определенных местах пожара - Запуск сообщений «отбой» из текстовой памяти в определенных местах пожара - Объявления, выполняемые вручную в выбранных пределах - Показывать сообщения об ошибках, которые указывают, например, где (из-за повреждения) нет возможности передачи, Индикатор готовности, индикация общей ошибки, ошибка процессора, счетчик. Встроенный динамик для прослушивания сигналов усилителя и прослушивания с равномерным указанием запрограммированных пред- или пост-гонгов. Регулируемые уровни громкости микрофона и динамика. В ручном микрофоне встроенного пейджера для мониторинга состояния капсулы микрофона, включая акустическо-электрическое преобразование. Мониторинг каналов управления и звука, а также предусилителя в соответствии с EN 60849.В качестве дополнительной меры безопасности может произойти отключение цифрового управления, отключение процессора переговорного устройства и прерывание оповещений во всех областях.