Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200X   S

Estación de intercomunicación del sistema con micrófono de cuello de cisne y 15 botones programables, un botón con una cubierta de seguridad plegable, ampliable hasta un máximo de 105 teclas. Gracias al micrófono controlado, el intercomunicador puede utilizarse como intercomunicador de emergencia. Muy fácil de usar por las funciones programables: - Inicie una secuencia de desastre a través de la tecla de alarma cubierta - Anuncios manuales en rangos seleccionables - Seleccione música ambiente - Habilite las salidas de control - Escuche el amplificador - Cambie el volumen - Llamada de grupo - Muestre mensajes de error específicos - Comience el texto desde la tienda de texto - Activación del timbre Cuando se utiliza como un Notfallmkrofon, las siguientes funciones adicionales: - Iniciar y detener los mensajes de advertencia de la memoria de texto en secciones específicas del incendio - Iniciar y detener los mensajes de evacuación del almacén de texto en secciones específicas del incendio - Iniciar y detener las secuencias de desastre en secciones específicas del incendio - Iniciar todos los mensajes claros de la memoria de texto en secciones específicas de la luz de Preparado para el fuego, la pantalla de error general y el medidor de VU. El altavoz incorporado para escuchar las señales del amplificador y las escuchas se pueden programar primero o después. Niveles ajustables de micrófono y altavoz. Monitorización de las vías de control y de audio, así como del preamplificador según EN 60849.