Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200X   S

Systeemintercom met zwanenhalsmicrofoon en 15 programmeerbare toetsen, een toets met scharnierende veiligheidsafdekking, uitbreidbaar tot max. 105 toetsen. Dankzij de gecontroleerde microfoon kan de intercom als noodintercom worden gebruikt. Zeer eenvoudig te gebruiken door de programmeerbare functies: - Start een calamiteitensequentie via de afgedekte alarmtoets - Handmatige mededelingen in selecteerbare bereiken - Achtergrondmuziek selecteren - Stuuruitgangen inschakelen - Luisteren naar de versterker - Volume wijzigen - Groepsoproep - Weergave van specifieke foutmeldingen - Start van tekst uit het tekstarchief - Activering met geluidssignaal Bij gebruik als noodmicrofoon de volgende extra functies: - Start en stop waarschuwingsberichten uit het tekstgeheugen in specifieke delen van de brand - Start en stop van evacuatieberichten uit de tekstopslag in specifieke delen van de brand - Start en stop van calamiteitenvolgorde in specifieke delen van de brand - Start alle duidelijke berichten uit het tekstgeheugen in specifieke delen van de brand Lampje Klaar, Algemene foutweergave en VU-meter. Ingebouwde luidspreker om naar signalen van de versterker te luisteren en voor afluisteren kunnen eerst worden geprogrammeerd of latere gongen. Instelbare microfoon- en luidsprekerniveaus. Bewaking van de besturings- en audiopaden en de voorversterker volgens EN 60849.