Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200X   S

Переговорное устройство с микрофоном Gooseneck и 15 программируемыми кнопками, кнопка со складной защитной крышкой, с возможностью расширения до 105 клавиш. Благодаря управляемому микрофону переговорное устройство может использоваться в качестве аварийного переговорного устройства. Очень прост в использовании, с программируемыми функциями: - Запуск аварийной последовательности с помощью закрытой аварийной клавиши - Ручные объявления в выбранных диапазонах - Выбор фоновой музыки - Включить выходы управления - Слушать усилитель - Изменить громкость - Групповой вызов - Отображение сообщений об ошибках - Запуск текста из текстового магазина - Включение колокольчика При использовании в качестве Notfallmkrofon следующих дополнительных функций: - Запуск и остановка предупреждающих сообщений из текстовой памяти в определенных местах пожара - Запуск и остановка сообщений об эвакуации из текстового хранилища в определенных местах пожара - Запуск и остановка последовательности аварий в определенных местах пожара - Запуск сообщений «отбой» из текстовой памяти в определенных местах пожара, Индикатор готовности, Дисплей общих ошибок и Волюметр. Встроенный динамик для прослушивания сигналов усилителя и прослушивания разговоров может быть запрограммирован первым или последующими гонгами. Регулируемые уровни громкости микрофона и громкоговорителя. Мониторинг путей управления и звука, а также предусилителя в соответствии с EN 60849.