Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300MF

<div>Estación de bomberos con micrófono de mano fácil de usar con botón para hablar. 4 Botones de control de emergencia, de los cuales una tecla para activar el modo de emergencia con tapa de seguridad plegable, los otros botones para iniciar los mensajes de advertencia y evacuación y la finalización del modo de emergencia. El intercomunicador es una extensión de teclado que se puede ampliar hasta 65 teclas con las que se pueden realizar otras funciones, entre las que se incluyen:</div><div>&nbsp;</div><div>- Activación de alertas desde la memoria de texto en secciones específicas del incendio</div><div>- Activación de mensajes de evacuación desde la memoria de texto en secciones específicas del incendio</div><div>- Anuncios manuales en rangos seleccionables&nbsp;</div><div>- mensajes de error específicos de la pantalla acústica y óptica conformes a las normas</div><div>&nbsp;</div><div>Comunicación de errores firmemente integrada y fallida entre la estación y la sede central, errores de CPU y nivel, anuncios para la preparación. Altavoz incorporado en el mensaje de error acústico. Niveles ajustables de micrófono y altavoz.</div><div>En el micrófono de mano con bíper incorporado para monitorear la cápsula MIC incluyendo la conversión acústico-eléctrica. Monitorización de las vías de control y de audio, así como del preamplificador según EN 54-16,&nbsp;</div><div>VDE 0833-4 y VDE 0828-1 (EN 60849)&nbsp;</div><div>Como una característica de seguridad adicional puede fallar el control digital, la falla de la CPU del intercomunicador se apaga y se desconectan los anuncios en todas las áreas.</div><div>Montaje en pared incluido.</div><div>&nbsp;</div><div>La estación está certificada junto con el sistema de alarma por voz VM-3000 por un organismo notificado (notificado) según EN 54-16.</div>