Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300MF

Poste pompier avec microphone à main simple d’utilisation, avec bouton de parole. 4 boutons de commande d’urgence dont une touche pour déclencher le mode d’urgence avec couvercle de sécurité à charnière. Les autres boutons servent à lancer les messages d’avertissement et d’évacuation et à quitter le mode d’urgence. L’interphone consiste en des extensions de clavier jusqu’à 65 touches qui offrent d’autres possibilités de fonctionnalités, dont :&nbsp;- Déclenchement d’alertes depuis la mémoire texte dans des sections spécifiques de l’incendie- Déclenchement de messages d’évacuation depuis la mémoire texte dans des sections spécifiques de l’incendie- Annonces manuelles dans des plages sélectionnables&nbsp;- Messages d’erreur sonores et visuels spécifiques, conformes aux normes&nbsp;Erreur de communication intégrée entre la station et le siège, erreurs et niveau CPU, annonces quand le système est prêt. Haut-parleur intégré pour le message d’erreur sonore. Niveaux réglables du microphone et du haut-parleur.Avertisseur intégré au microphone à main pour surveiller la capsule MIC ainsi que la conversion acoustique-électrique. Suivi des chemins de commande et audio ainsi que du pré-amplificateur selon les normes EN 54-16,&nbsp;VDE 0833-4 et VDE 0828-1 (EN 60849).&nbsp;En guise de mesure de sécurité supplémentaire, la défaillance de la commande numérique et du CPU de l’interphone peuvent être désactivées et les annonces interrompues dans toutes les zones.Support de montage mural inclus.&nbsp;La station ainsi que le système de sonorisation de sécurité VM-3000 sont certifiés par un organisme notifié conformément à la norme EN 54-16.