Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300MF

Brandweerkazerne met eenvoudig te gebruiken handmicrofoon met spreektoets. 4 Noodbedieningsknoppen, waarvan een sleutel om de noodmodus met opklapbare veiligheidsafdekking te activeren, de andere knoppen om waarschuwings- en evacuatieberichten te starten en de noodmodus te beëindigen. De intercom is uitbreidbaar tot 65 toetsen, waarmee andere functies mogelijk zijn:&nbsp;- Het triggeren van waarschuwingen uit het tekstgeheugen in specifieke delen van de brand- Het triggeren van evacuatieberichten uit het tekstgeheugen in specifieke delen van de brand- Handmededelingen in selecteerbare bereiken&nbsp;- specifieke foutmeldingen op het akoestische en optische display die aan de normen voldoen en die specifiek op de akoestische en optische weergave zijn afgestemd&nbsp;Stevig geïntegreerde foutieve communicatie tussen station en hoofdkwartier, CPU-fouten en -niveau, advertenties voor paraatheid. Ingebouwde luidspreker voor de akoestische foutmelding. Instelbare microfoon- en luidsprekerniveaus.In de handmicrofoon van de ingebouwde pieper om de MIC-capsule inclusief de akoestisch-elektrische conversie te bewaken. Bewaking van de besturings- en audiotrajecten, evenals de voorversterker volgens EN 54-16,&nbsp;VDE 0833-4 en VDE 0828-1 (EN 60849).&nbsp;Als extra veiligheidsfunctie kan het uitvallen van de digitale besturing leiden tot het uitschakelen van de CPU-uitval van de intercom en het stopzetten van aankondigingen op alle gebieden.Wandmontage inbegrepen.&nbsp;Het station is samen met het VM-3000 gesproken woord ontruimingssysteem gecertificeerd door een aangemelde instantie (aangemelde instantie) volgens EN 54-16.