Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300MF

Пожарная станция с простым в использовании ручным микрофоном с кнопкой разговора. 4 Кнопки аварийного управления, из которых клавиша запуска аварийного режима имеет складную защитную крышку; остальные - кнопки запуска предупреждающих и эвакуационных сообщений и выхода из аварийного режима. Переговорное устройство представляет собой клавиатурные расширения до 65 клавиш, с возможностью других функций, включая:&nbsp;- Включение предупреждений из текстовой памяти в определенных местах пожара- Включение сообщений об эвакуации из текстовой памяти в определенных местах пожара- Ручные объявления в выбранных диапазонах&nbsp;- стандартные акустические и оптические сообщения об ошибках, соответствующие типу дисплея&nbsp;Жестко интегрированные ошибки связи между станцией и центральным офисом, ошибки центрального процессора и уровня, объявления о готовности. Встроенный динамик к звуковому сообщению об ошибке. Регулируемые уровни громкости микрофона и динамика.В ручном микрофоне встроенного пейджера для мониторинга состояния капсулы микрофона, включая акустическо-электрическое преобразование. Мониторинг путей управления и звука, а также предусилителя в соответствии с EN 54-16,&nbsp;VDE 0833-4 и VDE 0828-1 (EN 60849).&nbsp;В качестве дополнительной меры безопасности может произойти отключение цифрового управления, отключение процессора переговорного устройства и прерывание оповещений во всех областях.В комплект поставки входит настенное крепление.&nbsp;Станция вместе с системой речевого и аварийного оповещения VM-3000 сертифицирована нотифицированным органом в соответствии с EN 54-16.