Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300X

Elegante afstandsmicrofoon in een bureaubehuizing en met zwanenhalsmicrofoon.13 vrij programmeerbare knoppen, spreektoets en een knop met veiligheidsafdekking voor noodfuncties. Uitbreidbaar tot 85 knoppen.De externe microfoon kan worden gebruikt als noodmicrofoon dankzij de bewaakte microfooncapsule.Eenvoudige bediening door voorgeprogrammeerde functies:- Start van een vooraf geprogrammeerde calamiteitensequentie via de bedekte alarmtoets.- Handmatige oproepen naar selecteerbare zones en groepsgesprek.- Kiezen van achtergrondmuziek.- Activering van vooraf geprogrammeerde oproepen van elke bron naar elke zone.- Indicatie van specifieke fouten met toets voor erkenning en reset.Bij gebruik als noodmicrofoon zijn extra functies beschikbaar:- Starten, onderbreken, overslaan en beëindigen van ontruimingsboodschappen naar specifieke brandgebieden.- Lamptest.Bedrijfs-, fout- en niveau-indicatie.Ingebouwde luidspreker om de voorgeprogrammeerde start/eindgong te bewaken, indien van toepassing.Instelbaar microfoon- en luidsprekerniveau.Bewaakte data- en audiolijnen en de voorversterker in overeenstemming met EN 60849, EN54-16 en ISO 7240-16.