Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300X

Элегантный дистанционный микрофон в настольном корпусе и с микрофоном типа Gooseneck.13 свободно программируемых кнопок, кнопка разговора и одна кнопка с защитной крышкой для аварийных функций. Возможность расширения до 85 кнопок.Удаленный микрофон может использоваться в качестве аварийного микрофона благодаря контролируемой капсуле микрофона.Простота эксплуатации благодаря предварительно запрограммированным функциям:- Запуск запрограммированной последовательности предупреждения об аварийной ситуации посредством скрытой тревожной кнопки.- Ручной пейджинг для выбираемых зон и группового звонка.- Выбор фоновой музыки.- Активация предварительно запрограммированного пейджинга любого источника для любой зоны.- Индикация конкретных неисправностей с кнопкой подтверждения и сброса.При использовании в качестве аварийного микрофона доступны дополнительные функции:- Запуск, прерывание, пропуск и прекращение тревожных сообщений в конкретных зонах пожара.- Проверка ламп.Индикация рабочего состояния, неисправностей и уровня.Встроенный громкоговоритель для контроля предварительно запрограммированного стартового/конечного колокольчика, если применимо.Регулируемый уровень микрофона и громкоговорителя.Контролируемые линии передачи данных и звука, а также предусилитель в соответствии с EN 60849, EN54-16 и ISO 7240-16.