Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-140

Analoges 3-Draht-Schaltfeld  Ruf-Station zum Anschluss an N-8000RS/N-8010RS via 3-Draht-Technik.  1x Ruftaste zur Ziel-Programmierung in 5 Prioritätsstufen einstellbar inklusive Notruffunktion. 1x Privacy-Taste zum Ausschluss aus normalen Rufen, Durchsagen mit Ausnahme von Notfalldurchsagen. Das Ruf-Panel ist aus Edelstahl. Zwei Status-Indikatoren zur Anzeige eines Rufes, Gespräches sowie Privacy ist vorhanden. Ein Lautsprecheranschluss für Lautsprecher &gt;600 Ohm. Der externe Lautsprecher leistet Lautsprecherfunktionalität sowie Mikrofonfunktionalität. Ein optionaler Handapparat ist erhältlich.  Rufschalter: Taster  Privatschalter: Einrastender Taster Anzeige: 2x Indikator rot Kabel: Zweiadrig geschirmtes Kabel Ausführung: Front: Edelstahl, gebürstet; Rufschalter: Kunststoff, rot; Privatschalter: Kunststoff, weiß Abmessungen: 70 (B) x 115 (H) x 28,6 (T) mm Gewicht: 80 g Option:  Einbaukasten: YC-801, Wand Aufbaukasten: YC-802, Hörer: RS-141  Fabrikat: TOA Typ: RS-140