Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-170

Analoge 3-Draht-Wandsprechstelle  Vandalensichere Sprechstelle für Aussenbereiche mit einem Ruftaster zum Anschluss an N-8000RS/N-8010RS via 3-Draht-Technik.  1x Ruftaste zur Zielwahl. Programmierung in 5 Prioritätsstufen einstellbar inklusive Notruffunktion. Frontplatte und Ruftaster aus Edelstahl. Ein interner Lautsprecher 625 Ohm mit Stocherschutz leistet Lautsprecherfunktionalität sowie Mikrofonfunktionalität.   Rufschalter: Taster  Kabel: Zweiadrig geschirmtes Kabel Ausführung Front: Edelstahl, gebürstet Rufschalter: Edelstahl, silber Abmessungen: 120 (B) x 120 (H) x 57,5 (T) mm Gewicht: 540 g Option: