Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-180

Analoge 3-Draht-Notfall-Wandsprechstelle  Notfall Sprechstelle mit einem roten Ruftaster zum Anschluss an N-8000RS/N-8010RS via 3-Draht-Technik.  Eingebaute LED zur Beruhigungsanzeige: Status Ruf / Gespräch. Steuerausgang für externe Statusinformation eines Rufes/Gesprächs 1x Ruftaste zur Zielwahl. Programmierung in 5 Prioritätsstufen einstellbar inklusive Notruffunktion. Frontplatte und Ruftaster aus Edelstahl. Ein interner Lautsprecher 625 Ohm mit Stocherschutz leistet Lautsprecherfunktionalität sowie Mikrofonfunktionalität.   Rufschalter: Taster  Kabel: zweiadrig geschirmtes Kabel Ausführung Front: Edelstahl, gebürstet Rufschalter: Edelstahl, rot Abmessungen: 120 (B) x 120 (H) x 57,5 (T) mm Gewicht: 540 g Option Einbaukasten: YC-302,  Wand Aufbaukasten: YC-822 (Innenbereich),    Fabrikat: TOA Typ: RS-180