Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-410EC D     QJ

Notfall-und Gefahren-Wandsprechstelle  Notfall- und Gefahren-Sprechstelle gemäß DIN V VDE 0827. Zum Anschluss an die IP-Zentrale N-8400RS via 4-Draht-Technik. Sprechstelle mit 1x frei zugänglichem Ruftaster und einem Notruftaster. Notruftaster durch Glasscheibe, 1mm, gesichert vor Missbrauch und unabsichtlicher Betätigung.  2x unterschiedliche Rufziele individuell programmierbar. Rufziele mit 5 Rufprioritätsstufen einstellbar. Robuste und vandalengeschützte Ausführung für den öffentlichen Innen- sowie Außenbereich. Staub- und Wasserschutz nach IP54, Schlaggeschützt nach IK7. Notruftaster in Rot, leuchtet nach Rufabsetzung als Beruhigungsanzeige. Betriebs- LED Anzeige in Grün. Gehäuse aus gebürstetem Aluminium (3mm)  Die Sprechstelle soll sich aktiv im 50ms Zeitraum an ihrer Zentrale anmelden um die Verfügbarkeit zu gewährleisten und anzuzeigen.   Rufschalter: 2 Taster – 1 abgedeckter Notruftaster / 1 Normaler Ruftaster Kabel: 2 Paar verdrilltes Kabel Ausführung Front: Edelstahl, gebürstet Rufschalter: Edelstahl, rot Abmessungen: 120 (B) x 120 (H) x 57,5 (T) mm Gewicht: 575 g Option Einbaukasten: YC-302,  Wand Aufbaukasten: YC-822 (Innenbereich),  Wand Aufbaukasten: YC-823 (Außenbereich)  Fabrikat: TOA Typ: RS-410EC