Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-442

Analoger 4-Deaht-Wandsprechstellenbausatz  Sprechstellen-Bausatz zum Anschluss an N-8400RS via 4-Draht-Technik.  3x Steuereingänge zum Anschluss von 3x Ruftastern. Ein Steuerausgang (offener Kollektor) zur Beruhigungsanzeige: Status Ruf / Gespräch. Ein angeschlossenes Elektretmikrofon. Anschluss für optionalen Handapparat RS-481.  Ein Audioausgang zum Anschluss eines 8 Ohm Lautsprechers.  Die 3x Steuereingänge (zur Rufauslöung) sind in 5 Prioritätsstufen einstellbar, inklusive Notruffunktion.   Kabel für Ruftaster: 6x Kabel zum Anschluss von 3x Ruftaster  Anschlusskabel N-8400RS: 2 Paar verdrilltes Kabel Mikrofon: Elektret-Kondensator-Mikrofon Steuerausgang: Offener Kollektor: Stehspannung; 30 V DC, Steuerstrom: Max. 30 mA Abmessungen: 91,2 (B) x 67,5 (H) x 28,1 (T) mm Gewicht: 140 g Option: