Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-470

Analoge 4-Draht Wandsprechstelle  Vandalensichere Sprechstelle für Aussenbereiche mit einem Ruftaster zum Anschluss an N-8400RS via 4-Draht-Technik.  1x Ruftaste zur Zielwahl. Programmierung in 5 Prioritätsstufen einstellbar inklusive Notruffunktion. Frontplatte und Ruftaster aus Edelstahl. Ein interner Lautsprecher mit Stocherschutz und separates Elektretmikrofon.   Rufschalter: Taster  Kabel: 2 Paar verdrilltes Kabel Ausführung Front: Edelstahl, gebürstet Rufschalter: Edelstahl, silber Abmessungen: 120 (B) x 120 (H) x 57,5 (T) mm Gewicht: 550 g Option Einbaukasten: YC-302,  Wand Aufbaukasten: YC-822 (Innenbereich),  Wand Aufbaukasten: YC-823 (Außenbereich)   Fabrikat: TOA Typ: RS-470