Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-480

Analoge 4-Draht-Notfall-Wandsprechstelle   Notfall-Sprechstelle mit einem roten Ruftaster zum Anschluss an N-8400RS via 4-Draht-Technik.  Eingebaute LED zur Beruhigungsanzeige: Status Ruf / Gespräch. Steuerausgang für externe Statusinformation eines Rufes/Gesprächs 1x Ruftaste zur Zielwahl. Programmierung in 5 Prioritätsstufen einstellbar inklusive Notruffunktion. Frontplatte und Ruftaster aus Edelstahl. Ein interner Lautsprecher mit Stocherschutz und separates Elektretmikrofon. Ein optionaler Handapparat ist erhältlich.   Rufschalter: Taster  Kabel: 2 Paar verdrilltes Kabel Ausführung Front: Edelstahl, gebürstet Rufschalter: Edelstahl, rot Abmessungen: 120 (B) x 120 (H) x 57,5 (T) mm Gewicht: 575 g Option Einbaukasten: YC-302,  Wand Aufbaukasten: YC-822 (Innenbereich),  Wand Aufbaukasten: YC-823 (Außenbereich) Handapparat: RS-481   Fabrikat: TOA Typ: RS-480