Product program / Amplifier / Preamplifier

RU-2001

Mikrofonvorverstärker, Anhebung und Symmetrierung von Mikrofonsignalen zur störungsfreien Überbrückung langer Signalwege, Lautstärkesteller, integrierter erdfreier Schaltkontakt, Ausführung als Tischgerät und mit Standardzubehör zur Wandmontage geeignet
  Empfindlichkeit Mikrofon: -60 dBV
Ausgangspegel: -0 dBV an 600 Ohm, sym.
Versorgungsspannung: 12 - 24 V DC  
  Fabrikat: TOA
Typ: RU-2001