Product program / Wireless / Antenna distributor

S5-ADU-GW

Professioneller aktiver, schmalbandiger Antennenverteiler für UHF-Funkempfänger; Verteilung von 2 Antenneneingängen (A/B-Paar) auf 10 Antennenausgänge (5 A/B-Paare); kaskadierbar; Phantomspeisung für aktive Antennen; 9,5“-Gehäuse erlaubt Montage von zwei Einheiten auf 1 HE mit optionalem Zubehör; inkl. Netzgerät 
  Frequenzbereich: UHF, Bereich wählbar
Antenneneingänge: 2 (1 A/B), BNC (50 Ohm)
Antennenausgänge: 10 (5 A/B), BNC (50 Ohm)
Phantomspeisung: 9 V=, 25 mA
Stromversorgung: 12 V=, 300 mA
Netzgerät: 230 V~
Temperaturbereich: -10 … +50&deg;C
Abmessungen (B×H×T): 210 × 46,4 × 201,2 mm
Gewicht: 1,3 kg
Farbe: schwarz/silber
Fabrikat: TOA
Typ: S5-ADU