Product program / Wireless / Beltpack

S5.3-BTX-C7 Q

Professioneller hochwertiger UHF-Taschensender; ultra-kompaktes, robustes und leichtes Metall-Gehäuse; verriegelnde TA4-Buchse (Mini-XLR) zum Anschluss von Headsets, Ansteckmikrofonen, Line-Signalen usw.; 12 simultan intermodulationsfrei nutzbare Funkkanäle, 9 Bänke mit bis zu 12 Kanälen pro Frequenzband; manuelle Frequenzwahl aus bis zu 640 Frequenzen im 25kHz-Raster möglich; austauschbare Antenne; 10-stufiger Mikrofon-Gain; Sperrung der Frequenz-/Gain-Einstellmöglichkeiten sowie des Ein-/Ausschalters durch Empfänger möglich; Infrarot-Synchronisation mit Empfänger zur Übertragung der Sendefrequenz und der Sperrfunktionen; Ein-/Ausschalter und Betriebs-LED auf Geräteoberseite; knackfreies Ein-/Ausschalten durch Pilotton-Übertragung; LCD-Anzeige von Sendefrequenz, Gain und Batteriestatus; abnehmbarer Gürtel-Clip im Lieferumfang; bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb mit nur einer AA-Batterie; zeitgemäßes, formschönes Design
  Audioeingang: TA4 (Mini-XLR 4-pol.)
AF-Übertragungsbereich: 60 Hz … 20 kHz
Signal-Rauschabstand&nbsp;: 110 dB(A)
Modulationsart&nbsp;: FM
Pilotton: 32,768 kHz
Eingangsempfindlichkeit: regelbar von -20 bis +2 dBu
Batterie: 1 x AA (LR6)
Temperaturbereich: -10 … +50&deg;C
Abmessungen (B×H×T): 55 × 80 × 22 mm
Gewicht: 140 g (inkl. Batterie)
Farbe: silber  
  Fabrikat: TOA
Typ: S5.3-BTX