Product program / Wireless / Handheld

S5.3-HCX-C7 Q

Professionelles hochwertiges UHF-Funkmikrofon mit Elektret-Kondensatorkapsel; Nierencharakteristik; hohe Rückkopplungsfestigkeit; unempfindlich gegen Griffgeräusche; hervorragende klangliche Transparenz und Impulstreue; extrem rauscharme Übertragung; robustes, bühnentaugliches Vollmetall-Design-Gehäuse; 12 simultan intermodulationsfrei nutzbare Funkkanäle, 9 Bänke mit bis zu 12 Kanälen pro Frequenzband; manuelle Frequenzwahl aus bis zu 640 Frequenzen im 25kHz-Raster möglich; integrierte Antenne; AF-Mute-Schalter am Boden des Mikrofons erlaubt Stummschaltung des Handsenders unter Aufrechterhaltung der Funkverbindung; 3-stufiger Mikrofon-Gain; Sperrung der Frequenz-/Gain-Einstellmöglichkeiten sowie des Ein-/Ausschalters durch Empfänger möglich; Infrarot-Synchronisation mit Empfänger zur Übertragung der Sendefrequenz sowie der Sperrfunktionen; Ein-/Ausschalter im Inneren des Senders schützt vor unbeabsichtigter Betätigung; knackfreies Ein-/Ausschalten durch Pilotton-Übertragung; LCD-Anzeige von Sendefrequenz, Gain und Batteriestatus; betriebssicher verschraubbarer Verschlussmechanismus schützt innen liegende Bedienelemente; bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb mit nur einer AA-Batterie; Farbringe zur Mikrofonmarkierung im Lieferumfang; zeitgemäßes, formschönes Design; mattschwarzer Mikrofonkörper und -korb