Product program / Wireless / Receiver / Module

S5.3-RX-B3EUQ

Professioneller UHF True Diversity Funkempfänger mit PLL-Synthesizer; Doppel-Superheterodyn-System; 12 simultan intermodulationsfrei nutzbare Funkkanäle, 9 Bänke mit bis zu 12 Kanälen pro Frequenzband; manuelle Frequenzwahl aus bis zu 640 Frequenzen im 25kHz-Raster möglich; Infrarot-Synchronisation zwischen Empfänger und Sender; 3-fach-Squelch mit Auswertung des RSSI, Pilottons und Rauschanteils, RSSI-Anteil vom Nutzer einstellbar; Pilotton bei Bedarf abschaltbar; Mic/Line-Pegelumschaltung für Audioausgänge; zuschaltbare Phantomspeisung zur Versorgung aktiver Antennen/Verstärker; intuitives LCD-Menü; Remote Monitoring mittels Windows-Software via USB-Schnittstelle; automatischer Frequenz-Scan zur Analyse der gesamten Schaltbandbreite mit anschließender optischer Ergebnisanzeige aller interferenzfrei nutzbaren Kanalbänke; Sperrung der Frequenz-/Gain-Einstellmöglichkeiten sowie des Ein-/Ausschalters möglich; AF-Mute-Anzeige über rot/grünen LED-Ring; grafische RF- und AF-Pegelanzeigen im Display; robustes, formschönes Vollmetall-Design-Gehäuse; 19“-Rackeinbau mittels optionalem Zubehör möglich
  Audioausgänge: 1 x XLR symmetrisch
 1 x 6,3mm Klinke unsymm.
AF-Übertragungsbereich: 50 Hz … 20 kHz
Signal-Rauschabstand: 110 dB(A)
THD: &lt; 1%
Pilotton: 32,768 kHz
Antenneneingänge: 2 x BNC (50 Ohm)
Stromversorgung: 13 V=, 300 mA
Temperaturbereich: -10 … +50&deg;C
Abmessungen (B×H×T): 210 × 46 × 210 mm
Gewicht: 1,3 kg
Farbe: schwarz/silber
  Fabrikat: TOA
Typ: S5.3-RX