Product program / Wireless / Receiver / Module

S5.3-RX-C7EUQ

Professioneller UHF True Diversity Funkempfänger mit PLL-Synthesizer; Doppel-Superheterodyn-System; 12 simultan intermodulationsfrei nutzbare Funkkanäle, 9 Bänke mit bis zu 12 Kanälen pro Frequenzband; manuelle Frequenzwahl aus bis zu 640 Frequenzen im 25kHz-Raster möglich; Infrarot-Synchronisation zwischen Empfänger und Sender; 3-fach-Squelch mit Auswertung des RSSI, Pilottons und Rauschanteils, RSSI-Anteil vom Nutzer einstellbar; Pilotton bei Bedarf abschaltbar; Mic/Line-Pegelumschaltung für Audioausgänge; zuschaltbare Phantomspeisung zur Versorgung aktiver Antennen/Verstärker; intuitives LCD-Menü; Remote Monitoring mittels Windows-Software via USB-Schnittstelle; automatischer Frequenz-Scan zur Analyse der gesamten Schaltbandbreite mit anschließender optischer Ergebnisanzeige aller interferenzfrei nutzbaren Kanalbänke; Sperrung der Frequenz-/Gain-Einstellmöglichkeiten sowie des Ein-/Ausschalters möglich; AF-Mute-Anzeige über rot/grünen LED-Ring; grafische RF- und AF-Pegelanzeigen im Display; robustes, formschönes Vollmetall-Design-Gehäuse; 19“-Rackeinbau mittels optionalem Zubehör möglich