Product program / Wireless / Handheld

S5.5-HCX-G1W

Professionelles hochwertiges UHF-Funkmikrofon mit Elektret-Kondensatorkapsel; Nierencharakteristik; hohe Rückkopplungsfestigkeit; unempfindlich gegen Griffgeräusche; hervorragende klangliche Transparenz und Impulstreue; extrem rauscharme Übertragung; robustes, bühnentaugliches Vollmetall-Design-Gehäuse; 24 simultan intermodulationsfrei nutzbare Funkkanäle, 10 Bänke mit bis zu 24 Kanälen pro Frequenzband; manuelle Frequenzwahl aus bis zu 1400 Frequenzen im 25kHz-Raster möglich; integrierte Antenne; AF-Mute-Schalter am Boden des Mikrofons erlaubt Stummschaltung des Handsenders unter Aufrechterhaltung der Funkverbindung; 3-stufiger Mikrofon-Gain; Sperrung der Frequenz-/Gain-Einstellmöglichkeiten sowie des Ein-/Ausschalters durch Empfänger möglich; Infrarot-Synchronisation mit Empfänger zur Übertragung der Sendefrequenz sowie der Sperrfunktionen; Ein-/Ausschalter im Inneren des Senders schützt vor unbeabsichtigter Betätigung; knackfreies Ein-/Ausschalten durch Pilotton-Übertragung; LCD-Anzeige von Sendefrequenz, Gain und  Batteriestatus; betriebssicher verschraubbarer Verschlussmechanismus schützt innen liegende Bedienelemente; bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb mit nur einer x AA-Batterie; Farbringe zur Mikrofonmarkierung im Lieferumfang; zeitgemäßes, formschönes Design; mattschwarzer Mikrofonkörper und -korb
  Kapseltyp: Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik: Niere
AF-Übertragungsbereich: 90 Hz … 20 kHz
Signal-Rauschabstand&nbsp;: 110 dB(A)
Modulationsart&nbsp;: FM
Pilotton&nbsp;: 32,768 kHz
Grenzschalldruckpegel&nbsp;: 142 dB SPL (Gain=0)
Batterie: 1 x AA (LR6)
Temperaturbereich: -10 … +50&deg;C
Abmessungen (Ø×L): 50 × 232,9 mm
Gewicht: 300 g (inkl. Batterie)
Farbe: mattschwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: S5.5-HCX