Product program / Wireless / Handheld

S5.5-HDX-G1W

Professionelles hochwertiges UHF-Funkmikrofon mit dynamischer Kapsel;  Hypernierencharakteristik; hohe Rückkopplungsfestigkeit; hervorragende  Klang- und Funkqualität; robustes, bühnentaugliches  Vollmetall-Design-Gehäuse; 24 simultan intermodulationsfrei nutzbare  Funkkanäle, 10 Bänke mit bis zu 24 Kanälen pro Frequenzband; manuelle  Frequenzwahl aus bis zu 1400 Frequenzen im 25kHz-Raster möglich;  integrierte Antenne; AF-Mute-Schalter am Boden des Mikrofons erlaubt  Stummschaltung des Handsenders unter Aufrechterhaltung der  Funkverbindung; 3-stufiger Mikrofon-Gain; Sperrung der  Frequenz-/Gain-Einstellmöglichkeiten sowie des Ein-/Ausschalters durch  Empfänger möglich; Infrarot-Synchronisation mit Empfänger zur  Übertragung von Sendefrequenz sowie Sperrfunktionen; Ein-/Ausschalter im  Inneren des Senders schützt vor unbeabsichtigter Betätigung;  knackfreies Ein-/Ausschalten durch Pilotton-Übertragung; LCD-Anzeige von  Sendefrequenz, Gain und Batteriestatus; betriebssicher verschraubbarer  Verschlussmechanismus schützt innen liegende Bedienelemente; bis zu 10  Stunden Dauerbetrieb mit nur einer AA-Batterie; Farbringe zur  Mikrofonmarkierung im Lieferumfang; zeitgemäßes, formschönes Design;  mattschwarzer Mikrofonkörper und -korb
  Kapseltyp: dynamisch
Richtcharakteristik: Hyperniere
AF-Übertragungsbereich: 60 Hz … 20 kHz
Signal-Rauschabstand&nbsp;: 110 dB(A)
Modulationsart&nbsp;: FM
Pilotton&nbsp;: 32,768 kHz
Grenzschalldruckpegel&nbsp;: 146 dB SPL (Gain=0)
Batterie: 1 x AA (LR6)
Temperaturbereich: -10 … +50&deg;C
Abmessungen (Ø×L): 50 × 247,9 mm
Gewicht: 380 g (inkl. Batterie)
Farbe: mattschwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: S5.5-HDX