Product program / Loudspeaker / Horn

SC-610M   EU

Wetterfester Druckkammerlautsprecher gemäß IP 65 in 100V-Technik, ovaler Trichter aus pulverbeschichtetem Aluminium und Treiberabdeckung aus ABS Kunststoff, Schwenkbügel aus rostfreiem Stahl zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers, rückseitiger Drehschalter zur Leistungsanpassung
  Nennbelastbarkeit: 10 W
Leistungsanpassung: 10W, 5W, 3W, 1W
Schutzgrad: IP 65
Übertragungsbereich: 315 – 12500 Hz
Schalldruck (1W/1m): 110 dB
Maße (B x H x T): 172 x 161 x 188 mm
Arbeitstemperaturbereich: -20°C - +55°C
Farbe: weiß (RAL 9010)
  Fabrikat: TOA
Typ: SC-610M