Product program / Loudspeaker / Horn

SC-615    EU

Wetterfester Druckkammerlautsprecher gemäß IP 65, ovaler Trichter aus pulverbeschichtetem Aluminium und Treiberabdeckung aus ABS Kunststoff, Schwenkbügel aus rostfreiem Stahl zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers
  Nennbelastbarkeit: 15 W
Impedanz: 8 Ohm
Schutzgrad: IP 65
Übertragungsbereich: 280 – 12500 Hz
Schalldruck (1W/1m): 112 dB
Maße (B x H x T): 222 x 179 x 234 mm
Arbeitstemperaturbereich: -20°C - +55°C
Farbe: weiß (RAL 9010)
  Fabrikat: TOA
Typ: SC-615