Product program / Loudspeaker / Horn

SC-615    EU

Zastosowany zostanie tubowy zestaw głośnikowy o mocy znamionowej 15 Wat oraz efektywności rzędu 112 dB SPL. Zestaw cechować się będzie pasmem przenoszenia przynajmniej w zakresie od 280 Hz do 12,5 kHz. Zestaw głośnikowy przystosowany będzie do aplikacji zewnętrznych. Obudowa cechować się będzie wysoką odpornością, rzędu IP65. Zestaw wykonany będzie ze aluminium i ABS. Osprzęt montażowy oraz śruby wykonane będą ze stali nierdzewnej.