Product program / Loudspeaker / Horn

SC-630M   EB-Q

<p class="MsoNormal">Altavoz de bocina resistente a la intemperie según IP 65 para alarma de voz, embudo ovalado de aluminio con recubrimiento de polvo y cubierta del conductor de plástico ABS, posibilidad de funcionamiento a 70 y 100 voltios, soporte giratorio de acero inoxidable para alinear el altavoz con precisión, abrazaderas de cable resistentes al fuego de cerámica, fusible térmico con temperatura de disparo de 72 ° C, líneas internas con aislamiento retardante de llama de acuerdo con BS 5839 Parte 8. Una conexión roscada PG en el racor atornillado integrado, un segundo racor atornillado PG para separar la entrada/salida de cables, opcionalmente conectable.
</p> <p class="MsoNormal">El orador debe pasar, ser un organismo notificado certificado según EN 54-24 e ISO 7240-24. El altavoz debe cumplir con los requisitos de la norma BS 5839-8.
</p> <p class="MsoNormal">Potencia nominal: Roscas de 15 W
: 15W, 10W, 5W, 3W
 Grado de protección: IP 65 Rango de
 frecuencia: 315 - 12500 Hz Presión
 sonora (1W, 1m): Tipo 109 dB
 (EN 54-24): B (exterior)
 Dimensiones (An x Al x Pr): 172 x 200 x 229 mm
 Prensaestopas PG<span>: Ø 6,5 - 12,5 mm &lt;/ span&gt;
 Color: blanco
</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Número de certificado: 0359 - CPD- 0109 Número de identificación del organismo
 notificado: 0359
</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Marca: 
 Tipo TOA: SC-615BS</span></p> <p class="MsoNormal"/> <p class="MsoNormal"/> <p class="MsoNormal"/> <p class="MsoNormal"/>