Product program / Loudspeaker / Horn

SC-630M   EB-Q

Haut-parleur à pavillon résistant aux intempéries, conforme à IP 65 pour la sonorisation de sécurité, entonnoir ovale en aluminium à revêtement en poudre et capot de moteur en plastique ABS, fonctionnement à 70 et 100 volts possible, support pivotant en acier inoxydable pour l’alignement précis du haut-parleur, serre-câbles en céramique résistants au feu, fusible thermique avec température de déclenchement de 72 °C, lignes internes à isolation retardatrice de flammes, conformément à la norme BS 5839 Partie 8. Borne à vis PG vers entrée de câble intégrée, deuxième presse-étoupe PG vers entrée/sortie de câble séparée connectable en option.
 Le haut-parleur doit être certifié par un organisme notifié, selon les normes EN 54-24 et ISO 7240-24. Le haut-parleur répondra aux exigences de la norme BS 5839-8.
 Puissance nominale : 15 W
 Branchements : 15 W, 10 W, 5 W, 3 W
 Classe de protection : IP65
 Plage de fréquence : 315 à 12 500 Hz
 Pression sonore (1 W, 1 m) : 109 dB
 Type (EN 54-24) : B (extérieur)
 Dimensions (L x H x P) : 172 x 200 x 229 mm
 Presse-étoupe PG : Ø 6,5 à 12,5 mm &lt;/ portée&gt;
 Couleur : blanc
 Numéro du certificat : 0359 - CPD- 0109
 Numéro d’identification de l’organisme notifié : 0359
 Marque : TOA
 Type : SC-615BS