Product program / Loudspeaker / Horn

SC-630M   EB-Q

Weerbestendige hoornluidspreker volgens IP 65 voor gesproken woord ontruiming, ovale trechter van gepoedercoat aluminium en aandrijfkap van ABS-kunststof, 70- en 100-volt werking mogelijk, roestvrijstalen zwenkbeugel voor een nauwkeurige uitlijning van de luidspreker, brandwerende kabelklemmen van keramiek, thermische zekering met een uitschakeltemperatuur van 72° C, interne lijnen met vlamvertragende isolatie volgens BS 5839 deel 8. Een PG-schroefverbinding met de geïntegreerde kabelwartel, tweede PG-kabelwartel om de kabelinvoer- en -uitgang te scheiden, optioneel aansluitbaar.
 De spreker moet een aangemelde instantie zijn die gecertificeerd is volgens EN 54-24 en ISO 7240-24. De Luidspreker moet voldoen aan de eisen van BS 5839-8.
 Nominaal vermogen: 15 W
 Aftappingen: 15W, 10W, 5W, 3W
 Mate van bescherming: IP 65
 Frequentiebereik: 315 - 12500 Hz
 Geluidsdruk (1W, 1m): 109 dB
 Type (EN 54-24): B (Buiten)
 Afmetingen (B x H x D): 172 x 200 x 229 mm
 PG kabelwartel : Ø 6,5 - 12,5 mm &lt;/ span&gt;
 Kleur: wit
 Certificaatnummer: 0359 - CPD-0109
 Identificatienummer van de aangemelde instantie : 0359
 Merk: TOA
 Type: SC-615BS