Product program / Loudspeaker / Horn

SC-630    EU

Zastosowana zostanie wysokiej efektywności tuba głośnikowa cechująca się mocą znamionową 30 Wat oraz efektywnością rzędu 113 dB SPL, co w połączeniu umożliwi uzyskanie niezwykle wysokiego poziomu ciśnienia akustycznego. Urządzenie odznaczać się będzie pasmem przenoszenia od 250 Hz do 10 kHz. Zestaw głośnikowy przystosowany będzie do aplikacji zewnętrznych. Obudowa cechować się będzie wysoką odpornością, rzędu IP65. Zestaw wykonany będzie ze aluminium i ABS. Osprzęt montażowy oraz śruby wykonane będą ze stali nierdzewnej.