Product program / Rack / Accessory

SFP-2

Le haut-parleur plafonnier sera composé d’un moteur conique intégré, d’un transformateur de ligne et d’un baffle (grille). Le moteur sera de type conique, d’un diamètre de 12 cm (5), avec une impédance nominale de 8 ohms et un aimant en ferrite. La puissance admissible sera de 6 W (programme 15 W) avec une réponse en fréquence de 100 Hz – 18 kHz et une sensibilité de 90 dB SPL avec entrée 1 W mesuré à une distance de 1 m. Le transformateur de ligne acceptera des entrées 70 V et 100 V avec des réglages de puissance pour 1 W, 3 W et 6 W, avec une impédance de sortie de 8 ohms. Le baffle sera en résine polypropylène et la grille en tôle d’acier perforée avec traitement de surface de couleur blanc cassé (RAL9010). Avec deux pinces à ressort montées sur les côtés opposés du baffle pour un assemblage facilité.
Les dimensions du haut-parleur seront de 168 mm (diam.) x 77 mm (p) et le poids sera de 470 g.
Le haut-parleur plafonnier sera de type PC-648R de chez TOA.
L’enceinte arrière en option sera de type HY-BC648Q de chez TOA.