Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A12LWP

Line-Array Lautsprecherelement in trapezförmigem Bassreflexgehäuse (5 Grad) mit Befestigungselementen (Rigging-Elemente) zur Lautsprecherampel (Cluster) Montage für Außenanwendungen (IPx4). Winkel zwischen den Line-Array Lautsprecherelementen in 1-Grad-Schritten im Bereich vom 0 bis 5 Grad mit den Befestigungselementen einstellbar.Ausgestattet mit einem 30-cm (12“) Tieftöner und 2 Mittel-Hochtontreibern auf Linienstrahlerhorn mit „Phase WavefrontControl“. Ansteuerung der Mittel-Hochtöner und Tieftöner über separate Leistungsverstärker (bi-amping) für höchste Klangtreue.Im Verbund mit mehreren Line-Array Lautsprecherelementen echte Linienstrahler-Eigenschaften, welche gegenüber herkömmlichen Lautsprechern (Punktstrahler) bei zunehmender Entfernung einen deutlich geringeren Schalldruckabfall bewirken, sowie einen genau definierten Abstrahlbereich beschallen und dadurch ideal in akustisch schwieriger Umgebung einsetzbar sind.
  Übertragungsbereich: 50 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel: 90&deg; (hor.), 5&deg; (vert.)
Belastbarkeit Tieftöner: 450 W
Belastbarkeit Mittel-Hochtöner: 180 W
Nennschalldruck Tieftöner: 98 dB (1W, 1m), Mittel-Hochtöner: 110 dB (1W, 1m)
Schutzgrad: IPx4
Abmessungen (B x H x T): 740 x 433 x 469 mm
Gewicht: 51 kg (mit Befestigungselementen)
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-A12LWP