Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A12LWP

Длинноходовая акустическая система должна представлять собой устойчивый к брызгам двухполосный компонентный модуль, предназначенный для использования внутри и снаружи помещений в модульной линейной системе TOA Electronics модели SR-A12LWP. Низкочастотная секция должна состоять из одного преобразователя прямого излучения 12” (300 мм) и алюминиевой ленточной звуковой катушкой размером 2,84” (72 мм), обмотанной на ребро и плакированной медью. Низкочастотный преобразователь устанавливается за экраном с ограниченной апертурой для контроля горизонтального покрытия и размещается в настроенном корпусе с портами.&nbsp; Высокочастотная секция должна состоять из двух компрессионных динамиков, каждый из которых имеет титановую диафрагму диаметром 1,73 (44 мм) и звуковую катушку из медной алюминиевой ленты с окантовкой, закрепленную на одном волноводе.&nbsp; Высокочастотный волновод должен состоять из двух горловинных секций, питающих одно общее устье, причем каждая горловинная секция должна включать 16 путей равной длины от горловины динамика до устья волновода для получения эффективного изофазного выхода для максимальной эффективности работы в системе линейной сети. Динамик должен иметь встроенный входной соединительный кабель, наружный диаметр 0,339 (8,6 мм), 4-проводниковый, длиной 118,1 (3 м).
Динамик должен отвечать следующим критериям.&nbsp; Управление питанием: Низкочастотный вход: 150 Вт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 50 Гц до 1 кГц), 450 Вт непрерывного шума; высокочастотный вход: 60 ватт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 1 кГц до 20 кГц), 180 ватт непрерывного шума.&nbsp; Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению с рекомендуемым разделительным фильтром и выравниванием):&nbsp; от 50 Гц до 20 кГц. Чувствительность к давлению (1 Вт на 1 м): Низкая частота: 98 дБ в среднем от 100 Гц до 1 кГц; высокая частота: 110 дБ в среднем от 1 кГц до 5 кГц.&nbsp; Импеданс: Низкая Частота: 8 Ом номинальная; высокая Частота: 16 Ом номинальная.
Горизонтальное и вертикальное покрытие громкоговорителя должно быть приспособлено для использования в линейной системе, состоящей из нескольких блоков одной серии, расположенных друг над другом таким образом, чтобы каждая секция полосы пропускания представляла собой вертикальную линию.&nbsp; Покрытие по горизонтали должно быть номинальным на 90 градусов.&nbsp; Покрытие по горизонтали должно быть номинальным на 5 градусов.&nbsp; Расширение вертикальной зоны покрытия должно быть возможно путем укладки нескольких блоков одной и той же серии.&nbsp; Последовательность покрытия не должна ухудшаться при укладке нескольких блоков друг на друга.&nbsp; Объединенное вертикальное покрытие нескольких блоков&nbsp; при укладке должно регулироваться от прямого линейного массива (зона покрытия, определяемая высотой массива)&nbsp; до криволинейного массива, до клотоидного изогнутого массива с комбинированным углом покрытия, регулируемым в 1 градус увеличения.
Корпус динамика должен быть выполнен из фанеры, окрашен уретановой краской в черный цвет и иметь класс защиты от брызг IEC 529 IP-X4.&nbsp; Решетка динамика должна быть изготовлена из одной перфорированной пластины из нержавеющей стали и окрашена в черный цвет акриловой краской.&nbsp; Устройство должно иметь размеры (Ш x В x Г x Г) 29,13 x 17,05 x 18,47 (740 мм x 433 мм x 469 мм) и вес (включая дополнительные кронштейны) – 112,44 фунта. (51 кг).&nbsp; Корпус громкоговорителя должен быть оснащен стальными пластинами с резьбой М10 для надежного крепления дополнительных кронштейнов.&nbsp; Имеющиеся дополнительные кронштейны для подвески и монтажа на стойку должны быть изготовлены из стали.
Модель громкоговорителя – TOA SR-A12LWP.
Монтажная рама должна быть модели TOA SR-RF12WP.
Шарнирно-сочлененная пластина должна быть TOA модели SR-TP12.