Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A12L

El altavoz[de largo alcance] será un módulo de componentes de dos vías diseñado para su uso en un sistema de arreglo lineal modular, modelo TOA Electronics SR-A12L.&nbsp; La sección de baja frecuencia consistirá en un&nbsp; transductor de radiación directa de 12" (300 mm) con bobina de voz de cinta de aluminio revestida de cobre de 2,84" (72 mm).&nbsp; El transductor de baja frecuencia se montará detrás de un deflector de apertura restringida para el control de la cobertura horizontal, y se alojará en una caja sintonizada y con puerto.&nbsp; La sección de alta frecuencia consistirá de dos parlantes de compresión, cada uno con un diafragma de titanio de 1,73" (44 mm) de diámetro y una bobina de voz de cinta de aluminio revestida de cobre, montada en una sola guía de onda.&nbsp; La guía de onda de alta frecuencia consistirá en dos secciones de garganta que alimentarán una única boca compartida, cada una de las cuales incorporará 16 trayectos de igual longitud desde la garganta del conductor hasta la boca de la guía de onda para obtener eficazmente una salida isofásica que garantice la máxima eficacia de funcionamiento en un sistema de arreglo lineal.&nbsp; Los conectores de entrada de altavoces deben incluir conexiones de terminal de tornillo para entradas LF y HF y dos tomas tipo NL4 de Neutrik, cableadas en paralelo para pasar a través de altavoces adicionales.&nbsp; Los conectores hembra NL4 deben permitir la conexión discreta de las secciones LF y HF a través de un único conector NL4 con cable de 4 conductores.

El orador deberá cumplir los siguientes criterios de rendimiento.&nbsp; Manejo de potencia: Entrada de baja frecuencia: Ruido rosa continuo de 150 vatios (24 horas continuas, 50 Hz a 1 kHz), programa continuo de 450 vatios; entrada de alta frecuencia: Ruido rosa continuo de 60 vatios (24 horas continuas, 1 kHz a 20 kHz), programa continuo de 180 vatios.&nbsp; Respuesta en frecuencia (10 dB por debajo de la sensibilidad nominal a la presión, con cruce y ecualización recomendados):&nbsp; 50 Hz a 20 kHz. Sensibilidad a la presión (1 vatio a 1 m): Baja Frecuencia: 98 dB promediados de 100 Hz a 1 kHz; Alta Frecuencia: 110 dB promediados de 1 kHz a 5 kHz.&nbsp; Impedancia: Baja Frecuencia: 8 ohmios nominales; Alta Frecuencia: 16 ohmios nominales.

La cobertura horizontal y vertical del altavoz se adaptará para su uso en un array lineal formado por varias unidades de la misma serie dispuestas una encima de la otra de forma que cada sección de la banda de paso forme una línea vertical.&nbsp; La cobertura horizontal será de 90 grados nominales.&nbsp; La cobertura vertical será de 5 grados nominales.&nbsp; La ampliación del área de cobertura vertical deberá ser posible apilando varias unidades de la misma serie.&nbsp; La consistencia de la cobertura no se degradará cuando se apilen varias unidades.&nbsp; La cobertura vertical combinada de múltiples unidades, una vez apiladas, deberá ser ajustable desde la de un arreglo lineal (área de cobertura definida por la altura del arreglo) a un arreglo curvo, a un arreglo curvo de coágulos, con el ángulo de cobertura combinado ajustable en incrementos de 1 grado.

La caja del altavoz debe estar hecha de madera contrachapada y terminada con pintura de uretano negra.&nbsp; La rejilla del altavoz debe estar hecha de una sola placa de acero perforada y terminada con pintura acrílica negra.&nbsp; Las dimensiones (ancho x alto x fondo) deben ser de 740 mm x 433 mm x 469 mm (29,13 pulg. x 17,05 pulg. x 18,47 pulg.) y el peso (incluyendo los soportes accesorios) debe ser de 108,03 lbs. (49 kg).&nbsp; La caja del altavoz debe estar equipada con placas de acero roscadas M10 para la fijación segura de los soportes de accesorios opcionales.&nbsp; Los soportes accesorios disponibles para la suspensión y el montaje del soporte serán de acero.

El altavoz debe ser TOA modelo SR-A12L.
El marco del aparejo debe ser TOA modelo SR-RF12.
La placa de unión basculante debe ser TOA modelo SR-TP12.