Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A12L

Głośnik [o długim skoku] powinien być modułem dwukierunkowym zaprojektowanym do stosowania w modułowym systemie liniowym, TOA Electronics model SR-A12L.&nbsp; Komponent niskotonowy stanowi 12-calowy (300 mm)&nbsp; przetwornik z powlekaną miedzią aluminiową cewką głosową o średnicy 2,84” (72 mm).&nbsp; Przetwornik niskiej częstotliwości powinien być zamontowany za przegrodą o ograniczonej apertury w celu kontroli pokrycia poziomego i umieszczony w obudowie przestrajanej i przenoszonej.&nbsp; Sekcja wysokiej częstotliwości składa się z dwóch przetworników kompresji, z których każdy ma tytanową membranę o średnicy 1,73 (44 mm) i cewkę głosową z miedzi pokrytą krawędziami, zamontowaną na pojedynczym falowniku.&nbsp; Fala wysokoczęstotliwościowa składa się z dwóch sekcji gardła zasilających jeden wspólny otwór ustny, przy czym każda sekcja gardła obejmuje 16 ścieżek o jednakowej długości od gardła kierowcy do otworu prowadnicy falowej w celu uzyskania skutecznego wyjścia izofazowego zapewniającego maksymalną skuteczność działania w układzie liniowym.&nbsp; Złącza wejściowe głośników powinny zawierać złącza śrubowe dla wejść LF i HF oraz dwa gniazda typu Neutrik NL4, połączone równolegle w celu przejścia do dodatkowych głośników.&nbsp; Gniazda NL4 powinny umożliwiać dyskretne połączenie zarówno sekcji LF, jak i HF za pomocą jednej wtyczki NL4 z wykorzystaniem 4-żyłowego kabla.
Mówca musi spełniać następujące kryteria wynikowe.&nbsp; Obsługa zasilania: Wejście o niskiej częstotliwości: 150 W ciągły różowy szum (24 godziny w trybie ciągłym, 50 Hz do 1 kHz), program ciągły o mocy 450 W; wejście wysokiej częstotliwości: 60 W ciągłego różowego szumu (24 godziny w trybie ciągłym, od 1 kHz do 20 kHz), program ciągły o mocy 180 W.&nbsp; Pasmo przenoszenia (10 dB poniżej znamionowej skuteczności ciśnieniowej, z zalecaną zwrotnicą i korekcją):&nbsp; 50 Hz – 20 kHz. Czułość na nacisk (1 wat przy 1 m): Niska częstotliwość: 98 dB uśrednione od 100 Hz do 1 kHz; Wysoka częstotliwość: 110 dB uśrednione od 1 kHz do 5 kHz.&nbsp; Impedancja: Niska częstotliwość: 8 omów nominalne; Wysoka częstotliwość: 16 omów nominalne.
Poziomy i pionowy zasięg głośnika powinien być dostosowany do stosowania w układzie liniowym składającym się z wielu jednostek z tej samej serii ułożonych jedna nad drugą, tak aby każda sekcja pasma przepustowego tworzyła linię pionową.&nbsp; Zasięg poziomy wynosi 90 stopni nominalnych.&nbsp; Pionowe pokrycie wynosi 5 stopni nominalnych.&nbsp; Rozszerzenie powierzchni pokrycia pionowego jest możliwe poprzez układanie w stosy wielu jednostek z tej samej serii.&nbsp; Konsystencja pokrycia nie może ulec pogorszeniu w przypadku układania na stosie wielu jednostek.&nbsp; Łączne pokrycie pionowe wielu jednostek, po ułożeniu w stos, powinno być regulowane od pokrycia w linii prostej (obszar pokrycia określony wysokością układu) do zakrzywionego układu, do zakrzywionego układu klotoidu, z łącznym kątem pokrycia regulowanym w odstępach co 1 stopień.
Obudowa głośnika powinna być wykonana ze sklejki i wykończona czarną farbą uretanową.&nbsp; Kratka głośnikowa powinna być wykonana z pojedynczej blachy stalowej perforowanej i wykończona czarną farbą akrylową.&nbsp; Wymiary (szer. x wys. x głęb.) powinny wynosić 29,13 x 17,05 x 18,47 (740 mm x 433 mm x 469 mm), a waga (łącznie z wspornikami akcesoriów) powinna wynosić 108,03 lbs. (49 kg).&nbsp; Obudowa głośnika powinna być wyposażona w gwintowane płyty stalowe M10 w celu bezpiecznego zamocowania opcjonalnych wsporników akcesoriów.&nbsp; Dostępne uchwyty akcesoriów do zawieszania i montażu na stoisku powinny być wykonane ze stali.
Głośnikiem powinien być model TOA SR-A12L.
Rama olinowania powinna należeć do modelu TOA SR-RF12.
Płyta złącza przechylnego powinna być wykonana w modelu TOA SR-TP12.