Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A12SWP

Le haut-parleur [courte portée] sera un module à composant deux voies résistant aux éclaboussures, conçu pour un usage intérieur/extérieur dans un système Line Array modulable, modèle SR-A12SWP de TOA Electronics. La section basse fréquence consistera en un transducteur à rayonnement direct de 300 mm avec une bobine acoustique à ruban en aluminium cuivré Edgewound de 72 mm. Le transducteur basse fréquence sera monté derrière un baffle à ouverture réduite pour le contrôle de la couverture horizontale et abrité dans une enceinte branchée et accordée.&nbsp; La section haute fréquence consistera en deux moteurs de compression possédant chacun une membrane en titane d’un diamètre de 44 mm et une bobine acoustique à ruban en aluminium cuivré Edgewound, montés sur un seul guide d’ondes.&nbsp; Le guide d’ondes haute fréquence consistera en deux sections de gorge alimentant une bouche partagée, chaque section de gorge intégrant 16 chemins de longueur égale entre la gorge du moteur et la bouche du guide d’ondes afin d’obtenir une sortie isophase efficace pour des performances optimales dans un système Line Array. Le haut-parleur inclura un câble de connexion d’entrée intégral, diamètre externe de 8,6 mm, 4 conducteurs, longueur 3 m.
Le haut-parleur remplira les critères de performance suivants.&nbsp; Tenue en puissance : entrée basse fréquence : 150 watts bruit rose continu (24 heures d’affilée, 50 Hz à 1 kHz), 450 watts programme continu ; entrée haute fréquence : 60 watts bruit rose continu (24 heures d’affilée, 1 kHz à 20 kHz), 180 watts programme continu.&nbsp; Réponse en fréquence (10 dB sous la sensibilité à la pression nominale, avec le recouvrement et l’égalisation recommandés) :&nbsp; 50 Hz à 20 kHz. Sensibilité à la pression (1 watt à 1 m) : basse fréquence : moyenne 98 dB de 100 Hz à 1 kHz ; haute fréquence : moyenne 110 dB de 1 kHz à 5 kHz.&nbsp; Impédance : basse fréquence : 8 ohms nominale ; haute fréquence : 16 ohms nominale.
La couverture horizontale et verticale du haut-parleur doit être adaptée à une utilisation dans un système Line Array comptant plusieurs unités d’une même série, disposées les unes au-dessus des autres de manière à ce que chaque section de bande passante forme une ligne verticale.&nbsp; La couverture horizontale sera de 90 degrés nominale.&nbsp; La couverture verticale sera de 15 degrés nominale.&nbsp; L’extension de la zone de couverture verticale sera possible en empilant plusieurs unités d’une même série.&nbsp; L’uniformité de la couverture ne sera pas affectée si plusieurs unités sont empilées.&nbsp; La couverture verticale cumulée de plusieurs unités empilées sera ajustable depuis celle d’un ensemble incurvé à celle d’un ensemble incurvé clothoïde, l’angle de la couverture cumulée étant ajustable par incrément de 1 degré.
L’enceinte du haut-parleur sera en contreplaqué recouvert de peinture uréthane noire et possèdera la classe de résistance aux éclaboussures IP-X4 selon la norme CEI 529.&nbsp; La grille du haut-parleur consistera en une plaque en acier inoxydable perforée et finie à l’aide d’une peinture acrylique noire.&nbsp; Les dimensions (L x H x P) seront de 740 mm x 433 mm x 467 mm et le poids (avec les supports d’accessoire) de 48 kg. &nbsp; L’enceinte du haut-parleur sera équipée de plaques en acier fileté M10 pour fixer fermement les supports d’accessoire en option.&nbsp; Les supports d’accessoire disponibles pour la suspension et le montage sur pied seront en acier.
Le haut-parleur sera un modèle TOA SR-A12SWP.
Le cadre de montage sera un modèle TOA SR-RF12WP.
La plaque d’inclinaison sera un modèle TOA SR-TP12.