Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A12S

Длинноходовая акустическая система должна представлять собой устойчивый к брызгам двухполосный компонентный модуль, предназначенный для использования внутри и снаружи помещений в модульной линейной системе TOA Electronics модели SR-A12S. Низкочастотная секция должна состоять из одного 12-дюймового (300 мм) преобразователя прямого излучения с звуковой катушкой 2,84-дюймовой (72 мм) медной обмотки из алюминиевой ленты, покрытой краями.&nbsp; Низкочастотный преобразователь устанавливается за экраном с ограниченной светосилой для контроля горизонтального покрытия и размещается в настроенном и портированном корпусе.&nbsp; Высокочастотная секция должна состоять из двух компрессионных динамиков, каждый из которых имеет титановую диафрагму диаметром 1,73 (44 мм) и звуковую катушку из медной алюминиевой ленты с окантовкой, закрепленную на одном волноводе.&nbsp; Высокочастотный волновод должен состоять из двух секций горла, питающих один общий рот, причем каждая секция горла должна включать 16 путей равной длины от горла водителя до рта волновода для получения эффективного изофазного выхода для максимальной эффективности работы в системе линейной сети.&nbsp; Входные разъемы динамиков должны включать винтовые клеммные соединения для низкочастотных и высокочастотных входов и два гнезда типа Neutrik NL4, соединенные параллельно для подключения к дополнительным динамикам.&nbsp; Разъемы NL4 должны обеспечивать дискретное подключение как низковольтной, так и высокочастотной секций через один штекер NL4 с помощью 4-проводникового кабеля. 
Выступающий должен отвечать следующим критериям.&nbsp; Управление питанием: Низкочастотный вход: 150 Вт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 50 Гц до 1 кГц), 450 Вт непрерывного шума; высокочастотный вход: 60 ватт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 1 кГц до 20 кГц), 180 ватт непрерывного шума.&nbsp; Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению с рекомендуемым разделительным фильтром и выравниванием):&nbsp; от 50 Гц до 20 кГц. Чувствительность к давлению (1 Вт на 1 м): Низкая частота: 98 дБ в среднем от 100 Гц до 1 кГц; высокая частота: 110 дБ в среднем от 1 кГц до 5 кГц.&nbsp; Импеданс: Низкая Частота: 8 Ом номинальная; высокая Частота: 16 Ом номинальная. 
Горизонтальное и вертикальное покрытие громкоговорителя должно быть приспособлено для использования в линейной системе, состоящей из нескольких блоков одной серии, расположенных друг над другом таким образом, чтобы каждая секция полосы пропускания представляла собой вертикальную линию.&nbsp; Покрытие по горизонтали должно быть номинальным на 90 градусов.&nbsp; Покрытие по вертикали должно быть 15 градусов номинальным.&nbsp; Расширение вертикальной зоны покрытия должно быть возможно путем укладки нескольких блоков одной и той же серии.&nbsp; Последовательность покрытия не должна ухудшаться при складировании нескольких блоков друг с другом.&nbsp; Комбинированное вертикальное покрытие нескольких блоков в сложенном виде должно регулироваться от изогнутой решетки до тканевой решетки с шагом в 1 градус, при этом комбинированный угол покрытия должен регулироваться с шагом в 1 градус.
Корпус динамика должен быть выполнен из фанеры и окрашен в черный уретановый цвет.&nbsp; Решетка динамика должна быть изготовлена из одной перфорированной стальной пластины и окрашена в черную акриловую краску.&nbsp; Устройство должно иметь размеры (Ш x В x Г x Г) 29,13 x 17,05 x 18,39 (740 мм x 433 мм x 467 мм) и вес (включая дополнительные кронштейны) – 103,62 фунта. (47 кг).&nbsp; Корпус динамика должен быть оснащен стальными пластинами с резьбой М10 для надежного крепления дополнительных кронштейнов.&nbsp; Имеющиеся дополнительные кронштейны для подвески и монтажа на стойку должны быть изготовлены из стали.
Модель громкоговорителя – TOA SR-A12S.
Монтажная рама должна быть модели TOA SR-RF12.
Шарнирно-сочлененная пластина должна быть TOA модели SR-TP12.