Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A18B

Hochleistungs-Subwoofer in Bassreflexgehäuse mit Befestigungselementen (Rigging-Elemente) zur Lautsprecherampel (Cluster) Montage, bestückt mit einem 46 cm (18“) Langhub-Tieftöner für verzerrungsarme Tieftonwiedergabe.
  Übertragungsbereich: 40 - 400 Hz
Nennschalldruck 1W, 1m: 95 dB (1W, 1m)
Belastbarkeit: 720 WSpitzenbelastbarkeit: 2400 W
Impedanz: 8 Ohm
Maße (B x H x T): 740 x 573 x 698 mm
Gewicht: 66 kg  
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-A18B