Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A18B

El subwoofer deberá tener un diseño de alta potencia y radiación directa adecuado para su suspensión o colocación en el suelo.&nbsp; El transductor debe ser un transductor de alta resistencia de 18" (460 mm) con marco de fundición a presión, pieza del poste ventilada y una bobina de voz de cinta de aluminio revestida de cobre de 4" (100 mm).&nbsp; El recinto se ventilará con un puerto sintonizado.&nbsp; Los conectores de entrada del subwoofer deben incluir una conexión de terminal de tornillo M5 y dos conectores tipo Neutrik NL4, conectados en paralelo para pasar a altavoces adicionales.

El subwoofer deberá cumplir los siguientes criterios de funcionamiento.&nbsp; Manejo de potencia: Ruido rosa continuo de 240 vatios (24 horas continuas, 40 Hz a 1 kHz), programa continuo de 720 vatios.&nbsp; Respuesta en frecuencia (10 dB por debajo de la sensibilidad nominal a la presión, con ecualización recomendada):&nbsp; 40 Hz a 400 Hz.&nbsp; Sensibilidad a la presión (1 vatio a 1 m, 50 Hz - 150 Hz promedio): 95 dB de campo libre.&nbsp; Impedancia: 8 ohmios nominales.&nbsp; 

La caja del subwoofer debe estar hecha de madera contrachapada y terminada con pintura de uretano negra.&nbsp; La rejilla del subwoofer debe estar hecha de una sola placa de acero perforada y terminada con pintura acrílica negra.&nbsp; Las dimensiones (ancho x alto x fondo) deben ser de 740 mm x 573 mm x 698 mm (29,13 pulg. x 22,56 pulg. x 27,48 pulg.) y el peso (incluyendo los soportes accesorios) debe ser de 145,5 lbs. (66 kg).&nbsp; La caja del subwoofer debe estar equipada con placas de acero roscadas M10 para la fijación segura de los soportes de accesorios opcionales.&nbsp; Los soportes accesorios disponibles para la suspensión y el montaje del soporte serán de acero.

El subwoofer será el modelo TOA SR-A18B.
El marco del aparejo debe ser TOA modelo SR-RF12..
La placa de unión basculante debe ser TOA modelo SR-TP12.