Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A18B

Le caisson de basses sera un modèle haute puissance à rayonnement direct, adapté à une installation suspendue ou au sol.&nbsp; Le transducteur sera un moteur robuste de 460 mm avec cadre moulé, élément polaire ventilé et bobine acoustique à ruban en aluminium cuivré de 100 mm.&nbsp; L’enceinte sera ventilée à l’aide d’un évent accordé.&nbsp; Les connecteurs d’entrée du caisson de basses incluront une borne à vis M5 et deux prises Neutrik de type NL4, câblées en parallèle pour le passage vers des haut-parleurs supplémentaires.
Le caisson de basses remplira les critères de performance suivants.&nbsp; Tenue en puissance : 240 watts bruit rose continu (24 heures d’affilée, 40 Hz à 1 kHz), 720 watts programme continu.&nbsp; Réponse en fréquence (10 dB sous la sensibilité à la pression nominale, avec l’égalisation recommandée) :&nbsp; 40 Hz à 400 Hz.&nbsp; Sensibilité à la pression (1 watt à 1 m, 50 Hz à 150 Hz en moyenne) : 95 dB champ libre.&nbsp; Impédance : 8 ohms nominale.&nbsp; 
L’enceinte du caisson de basses sera en contreplaqué recouvert de peinture uréthane noire.&nbsp; La grille du caisson de basses consistera en une plaque en acier perforée et finie à l’aide d’une peinture acrylique noire.&nbsp; Les dimensions (L x H x P) seront de 740 mm x 573 mm x 698 mm et le poids (avec les supports d’accessoire) de 66 kg. &nbsp; L’enceinte du caisson de basses sera équipée de plaques en acier fileté M10 pour fixer fermement les supports d’accessoire en option.&nbsp; Les supports d’accessoire disponibles pour la suspension et le montage sur pied seront en acier.
Le caisson de basses sera un modèle TOA SR-A18B.
Le cadre de montage sera un modèle TOA SR-RF12.
La plaque d’inclinaison sera un modèle TOA SR-TP12.